C

De clientes como laptops y teléfonos móvil y de una infraestructura AP (Puntos de Acceso)

Estan compuesta

Conocida como

Tipos de RFID

4g LTE

Sucesor

Predecesores

1g

2g

UTMS

Utiliza

es

Surge gracias a

Una colección de distintas redes que utilizan ciertos protocolos comunes y proveen ciertos servicios comunes

es

NSFNET

Arpanet

Una necesidad a la gran vulnerabilidad de de las redes de comunicación del estado

Internet

Redes RFID y Sensores

En un pequeño microchip con un identificador unico

RFID de LF

RFID de UHF

RFID de HF

WIFI

Redes LAN inhalambricas

Redes de teléfonos móviles de tercera generación

Redes de Ejemplo